TESTS:

**OPEN**

**48V**

**LOAD**

**10V**

**10 10L**

**48 48L**